ALUMINIUM DEUR THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO AD UP 75 BL). 
                 

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.
Systeem: 	Aluminium Door Universal Platform, AD UP 75 BL.
Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd 5 kamer deursysteem met twee dichtingen, 
inbouwdiepte 75 mm, voor HR+++ driedubbel glas. 
Duurzaamheid:	Cradle to Cradle zilver gecertificeerd.
.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) klasse 7a

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C2/B2

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): max. 42(-1,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing.
Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Ud) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): > 0.91W/m2K. 
Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).
Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  > 1,7

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 3.

Bedieningskracht deuren (EN 12217): klasse 5.

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 5 (1.000.000 cycli)

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2
Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC3

      

Producteigenschappen:
           
Systeemvarianten:
· AD UP 75  Residential: 5 kamer deursysteem met paneelvulling.
· AD UP 75  Residential Design Edition: paneelvulling met LED verlichte, verzonken greepsleuf.

Bewegingsspecificatie volgens tekening:
· Enkelvleugelige deur, naar binnen draaiend.
· Enkelvleugelige deur, naar buiten draaiend.
· Dubbele deur, naar binnen draaiend.
· Dubbele deur, naar buiten draaiend.
Bewegingsspecificatie Residential-uitvoering:
· Enkelvleugelige deur, naar binnen draaiend.

Afmetingen AD UP 75: b x h (mm) max. 1400mm x 3000mm afhankelijk van beslag en gewicht.
Afmetingen AD UP 75 Residential: b x h (mm) max. 1250mm x 2500mm afhankelijk van beslag en gewicht.

Gewicht AD UP 75: tot 200kg.
Gewicht AD UP 75: Residential: tot 120 kg.

Profiel: Schüco AD UP 75 deurprofiel, thermisch onderbroken, 5 kamersysteem met 3 dichtingen.
Profielbreedte kozijnprofielen: afhankelijk van profieltype.
Profielbreedte deurvleugelprofielen: aanzichtbreedte 87mm.
Profieldiepte kozijnprofiel: 75mm.
Profieldiepte deurvleugelprofiel: 75mm.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA polyamide 
Isolatorprofiel: deurvleugels met schuiflosse isolator, om bi-metaaleffect te voorkomen.

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60. 
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.
Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.
Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard) 
glansgraad: 30% (mat)       

Glasdikte: 8 mm – 51 mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.


Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.
Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.
AD UP 75: 1 of 2 zijdig vleugeloverdekkend verlijmd paneel.
AD UP 75 Residential: Mechanisch bevestigd sandwichpaneel. Optioneel aan binnenzijde vleugeloverdekkend verlijmd.
Paneelopbouw: buitenbeplating: aluminium plaat, binnenbeplating: aluminium plaat, vulling PUR..

Hang- en sluitwerk: 
             Schüco paumellescharnieren, onderhoudsvrij, zelfsmerend.
	Schüco verdekt liggend scharnier, 100 graden, tot 150kg vleugelgewicht, afm.b x h = 1250 x 2500.
	Schüco opbouw scharnieren.
             
Sloten i.o.m. leverancier:
Schüco meervoudig slot. 
Schüco  5-punts slot SafeMatic, zelfvergrendelend, RC2.....
             Schüco meervoudig anti-paniekslot. 
Schüco 5-punts anti-paniekslot EN 179/EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend, RC2.
Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, RC2. 
Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, RC2. 
      
OPMERKING: SafeMatic en InterLock ook met
                 motorfunctie.

DCS: Door Control System, optioneel. 
DCS kozijnstijl: kozijnstijl met geïntegreerd Door Control System, optioneel.
            
Toebehoren:
                
 - afdichtingsvoorzieningen
 - aansluitingsvoorzieningen
 - bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering
             
Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.
