ALUMINIUM HEF-/SCHUIFDEURSYSTEEM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO ASS50). 

Fabrikaat: 
Schüco International K.G.
Systeem: 
Aluminium Hef-/Schuifdeursysteem, ASS50
Toelichting: 
Thermisch geïsoleerd hef-/schuifdeursysteem, voor HR++ dubbel glas. 
Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) klasse 9A.
Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse B5.
Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): 
Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): < 2,0W/m2K. 
Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).
Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  
Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 1

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115): klasse 4

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 2
Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2
Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

· schuifdeursysteem
· hef-schuifdeursysteem
Bewegingsspecificatie volgens tekening:

· 1 railsysteem:
inbouwdiepte 120mm
· 2 railsysteem:
inbouwdiepte 120mm
· 3 railsysteem:
inbouwdiepte 185mm
Afmetingen vleugel b x h (mm) 
· Breedte: tot 3000mm

· Hoogte: tot 3000mm

Indeling elementen: volgens tekening.
Vleugelgewicht:

· tot 300kg

· in speciale uitvoering tot 400kg

Profiel: Schüco ASS50 kozijn/vleugelprofiel, thermisch onderbroken.
Profielbreedte kozijnprofielen: aanzichtbreedte 52mm, afhankelijk van profieltype.
Profielbreedte vleugelprofielen: aanzichtbreedte 84mm.
Profieldiepte vleugelprofiel: 50mm.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting
Ontwatering en beluchting: via windkapjes

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).
Isolatorprofiel: PA, polyamide / PT, polythermide

Optioneel: schuiflosse isolatorprofielen, om bi-metaaleffect te voorkomen.
oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60. 
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).
Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…
glansgraad: 70% (standaard) 
glansgraad: 30% (mat)       

Glasdikte: 8mm – 32mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.
Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Hang- en sluitwerk: Hef-/schuifbeslag.
Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:
· Smart Stop: oplooprem vleugel voor het sluiten.
· Smart Close: trekt vleugel in sluitstand.

· E-Slide: elektromechanische bediening vleugel.

· Greepdemper: bij hef-schuifdeuren.

· Hefondersteuning: bij hef-schuifdeuren.
Bovenlicht: AWS65, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.
Toebehoren:
 - afdichtingsvoorzieningen
 - aansluitingsvoorzieningen
 - bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering
Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.
