ALUMINIUM KOZIJN/RAAM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO AWS65/70/75/90 VV) (VentilationVent) 

Fabrikaat: 
Schüco International K.G.
Systeem: 
Aluminium Window System, AWS 65/70/75/90 VentilationVent
Toelichting: 
Thermisch geïsoleerd kozijn/raamsysteem, inbouwdiepte 65 of 70 of 75 of 90 mm, voor HR++ dubbel glas. 
Duurzaamheid: 
C2C zilver gecertificeerd.
Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) klasse 9A.
Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C5/B5.
Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 46(-1,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): < 1,0 W/m2K. 
Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).
Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 1

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 2
Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115): klasse 4

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 3

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2
· Voor vleugelprofielen vanaf profielgroep III-A
Gebruikszekerheid (DIN-EN 13126-5): Klasse 2/0 + 3/0
Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

· AWS65-ST: Steel Look

· AWS65-RL: Residential Line

· AWS65-SL: Soft Line

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

· Draai

Afmetingen b x h (mm) en indeling elementen: volgens tekening
Profiel: Schüco AWS65 kozijn/raamprofiel, thermisch onderbroken, 3 kamersysteem.
Profielbreedte kozijnprofielen: aanzichtbreedte 76mm afhankelijk van profieltype.
Profielbreedte vleugelprofielen: aanzichtbreedte 33mm – 61mm, afhankelijk van vleugelafmetingen.
Profieldiepte kozijnprofiel: 65mm.
Profieldiepte vleugelprofiel: 75mm.

Vleugelbreedte VentilationVent 170, 250 of 300 mm

Inbouwdiepte 65 of 70 of 75 of 90 mm
Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting
Ontwatering en beluchting: via windkapjes

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).
Isolatorprofiel: PA polyamide / PT Polythermide
oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60. 
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).
Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com
Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…
glansgraad: 70% (standaard) 
glansgraad: 30% (mat)       

Glasdikte: 4mm – 45mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.
Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Hang- en sluitwerk: AvanTec Simply Smart, verdekt liggend beslag met inbouwbediening en schildloze greep.
Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:

· TipTronic Simply Smart, elektromechanisch beslag.
Toebehoren:
 - afdichtingsvoorzieningen
 - aansluitingsvoorzieningen
 - bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering
Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.
