VLIESGEVEL ALUMINIUMPROFIEL (SCHÜCO FWS60 vliesgevelprofielsysteem). 

Fabrikaat: 
Schüco International K.G.
Systeem: 
Facade Wall System, FWS60
Toelichting: 
Thermisch geïsoleerd vliesgevelsysteem. Profielbreedte 60mm. 
Duurzaamheid: 
C2C brons gecertificeerd.



FWS60-SI: C2C zilver gecertificeerd.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (EN 12154) (klasse) < RE 1.200
Weerstand tegen windbelasting: (EN 13116) (kN/m2) < 3,0.
Geluidsisolatie:
Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): max. 46(0,-3)dB i.c.m. akoestische beglazing.


    
Dn,f,w hor. Tot max. 56dB


     
Dn,f,w vert. Tot max. 51dB.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):
Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).
Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  afhankelijk van systeemvariant en beglazing:
                
 FWS60: (Uf) (W/(m2.K) = 
> 1,3
                
 FWS60-HI: (Uf) (W/(m2.K) = 
>0,84
                
 FWS60-SI: (Uf) (W/(m2.K) = 
>0,67
Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse AE.

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2
Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC3

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): FWS60 optioneel RC4 i.o.m. leverancier.

Brandwerendheid: n.v.t
Kogelwerendheid (EN 1522): optioneel M3/FB4 S/NS  i.o.m. leverancier.
Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

· FWS60, geïsoleerd, geschikt voor HR++ dubbel glas.
· FWS60-HI, hoogwaardig geïsoleerd, geschikt voor HR+++ driedubbel glas.
· FWS60-SI, super geïsoleerd, geschikt voor HR+++ driedubbel glas.
Afmetingen en indeling: volgens tekening
Profielbreedte: 60mm
Inbouwdiepte stijlprofielen: volgens berekening.leverancier.
Inbouwdiepte regelprofielen: volgens berekening.leverancier.

Inbouwdiepte deklijsten: zoals aangegeven op tekening (standaard 15mm en 20mm)

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering op basis van 3 niveau’s
Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).
oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60. 
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).
Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur deklijsten: poedercoating …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur deklijsten: anodisatie …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

glansgraad: 70% (standaard) 
glansgraad: 30% (mat)       

Glasdikte: 
FWS60:

4mm-62mm

FWS60-HI:
 
22mm – 62mm

FWS60-SI:

28mm – 86mm

Glasgewicht:

i.o.m. leverancier

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.
Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Sandwichpaneel: buitenbeplating: aluminium paneel, binnenbeplating: aluminium paneel.  
Vulling: PUR.
Raam: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Deur: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

.
Toebehoren:
 - afdichtingsvoorzieningen
 - aansluitingsvoorzieningen
 - bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering
Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.
